### a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Místo stavby je přímo napojeno na stávající dotčené komunikace. Pro výstavbu dané komunikace se neuvažuje se zajištěním vody a energie v místě stavby, charakter stavby toto nepředpokládá, veškerý stavební materiál bude na stavbu přivážen dle aktuální potřeby. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny nebude provedeno. Voda bude dle potřeby dovážena v nádržích a elektřina bude v případě potřeby zajištěna mobilní elektrocentrálou.

### b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy.

Místo stavby je přímo napojeno na stávající dotčené komunikace.

### c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Obvod staveniště je dán rozsahem stavby, zahrnuje pouze dotčené parcely. Místo stavby bude vyznačeno dopravním značením. Provedení, rozměry a umístění dopravních značek bude odpovídat ČSN 018020 a TP66. Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit bezpečný a plynulý provoz v okolí pracovního místa. Průjezd stavební techniky bude dle potřeby řízen poučenými pracovníky dodavatele. Při výkopových pracích v blízkosti veřejných komunikací je nutno zajistit výkopy ve výši 1100mm pevnou ochranou (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážkou pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec). Zarážka musí sledovat půdorysný průmět výkopů, popř. lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm. V noci bude u výkopů v provozu varovné osvětlení. V rámci této stavby budou prováděny demolice v požadovaném rozsahu, dále dojde ke kácení keřů v místě nových komunikací.

### d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.

Trvalý zábor pro staveniště je dán rozsahem chodníkových ploch. Dočasné zábory vzniknou při realizaci inženýrských sítí (VO).

### e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

Požadavek na bezbariérové obchozí trasy nemůže být stanoven, jelikož chodníkové plochy pro obchozí trasy v této lokalitě se nevyskytují. Pro obchozí trasy budou využity komunikace vedlejších ulic.

### f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Zemní práce zahrnují odstranění humózní vrstvy a přípravu pláně komunikace. Odtěžená ornice bude zčásti ponechána na místě pro konečné úpravy.