****

**Statutární město Ústí nad Labem**

MĚSTSKÁ POLICIE ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Vážený pan

**Jan Hodný**

Odbor dopravy a správy majetku

Magistrátu města Ústí nad Labem

z d e

V Ústí nad Labem dne 7. června 2017

Věc : **Návrh podkladů na zřízení operačního střediska MP v CORSO**

**1. Operační středisko městské policie**

1. personální obsazení - 16 strážníků (6 mužů/10 žen/4 pracovní směny) + 1 velitel OS,

- obsazení pracovní směny : 4 strážníci.

1. pracovní prostory - centrální místnost OS (kancelářské stoly, otáčecí židle,

počítače+optika, denní a noční osvětlení, telefony, klimatizace)

- šatny (muži / ženy) – 16 ks dvojskříní, větrání, osvětlení,

- sociální zařízení – záchody (muži / ženy), umyvadla, sprchy - úklidová místnost (čistící a úklidové prostředky)

- kancelář velitele OS (cca. 15 m2)

- odpočinková místnost na čerpání přestávky pro jídlo a oddech,

- místnost pro umístění serverů,

- skladová místnost pro archivaci záznamů.

1. technické zajištění - elektronické zajištění centrální místnosti OS a kanceláře

velitele OS (čidla),

- elektronické zajištění vstupu do OS (zvonek, bzučák, kamera),

- kamera nad vstupem do OS se záznamem obrazu.

**2. Vnitřní střelnice městské policie**

1. personální obsazení - 2 strážníci (8 hod. pracovní doba),
2. pracovní prostory - místnost pro obsluhu střelnice (cca. 12 m2), z části prosklená,

kamerový systém s viditelností na každý tzv. palpost + hlavní

vstup, kancelářské stoly, otáčecí židle, osvětlení, PC+optika,

- sociální zařízení – záchody (muži /ženy) pro obsluhu a

návštěvníky, umyvadla, sprcha pro obsluhu,

- úklidová místnost (čistící a úklidové prostředky),

- skladová místnost pro vybavení střelnice (cca. 12 m2),

1. technické zajištění - elektronické zajištění objektu střelnice (čidla),

- elektronické zajištění vstupu do střelnice (zvonek, bzučák,

kamera)

- kamera nad vstupem do střelnice se záznamem obrazu.

1. střelnice - 4 až 5 tzv. palpostů (1 palpost o šíři cca. 1,40 m), od sebe

oddělených pevnou stěnou, každý palpost vybaven odkládací

plochou a elektronickým pojezdem pro umístění terčů

s ovládacím zařízením + umístění kamery napojené do

kanceláře obsluhy a osvětlením,

- odvětrání, odhlučení, osvětlení,

- vzdálenost střelby od palpostu k terči cca. 20 m,

- dopadová plocha (dle právní úpravy).

S úctou

Ing. Pavel Bakule v.r.

ředitel městské policie