**Výkaz výměr SO1:**

Obrubník š. 15 cm v=+10 cm

900 m

Obrubník š. 15 cm v=+2 cm

250 m

Obrubník š. 8 cm v=+6 cm

100 m

Lampa VO silniční 10 m

11 kusů

Lampa VO u přechodu 6 m

3 kusů

Přepojení nového vedení VO na stávající rozvody

5 přepojení

VDZ V20

79krát

VDZ V13

60 m2

VDZ V4

90 m

VDZ V10d

150 m

VDZ V2B

100 m

VDZ V9A

11krát

VDZ V1A

320 m

VDZ V7A

4krát

Asfaltový povrch – komunikace

4800 m2

Chodník – betonová dlažba

2150 m2

Vjezd – betonová dlažba

80 m2

Parkovací místa – žulové kostky

400 m2

Zeleň

111 m2

Varovná dlažba

75 m2

SDZ IP9

1krát

SDZ IP6

2krát

SDZ IP3

3krát