**Výkaz výměr SO2:**

Obrubník š. 15 cm v=+10 cm

950 m

Obrubník š. 15 cm v=+2 cm

320 m

Obrubník š. 8 cm v=+6 cm

300 m

Lampa VO silniční 10 m

9 kusů

Lampa VO u přechodu 6 m

2 kusů

Přepojení nového vedení VO na stávající rozvody

2 přepojení

Metalické vedení VO – Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 propojení

470 m

VDZ V20

80krát

VDZ V4

60 m

VDZ V10d

210 m

VDZ V2B

70 m

VDZ V1A

36 m

VDZ V7A

2krát

Asfaltový povrch – komunikace

4050 m2

Chodník – betonová dlažba

2000 m2

Vjezd – betonová dlažba

140 m2

Parkovací místa – žulové kostky

463 m2

Zeleň

250 m2

Varovná dlažba

120 m2

SDZ IP6

6krát